**Unterstand** (alle Masse in mm)

**Abmessungen** Holzgerüst / mit Dach

Länge: 110 / 120

Breite: 54 / 70

Höhe vorne: 55 / 56.5

Höhe hinten: 51 / 52.5

Dachneigung: 4%

**Material**

Kieferholzleisten 2x2
 3x4
 3x5

Balsaholzstreifen 10x1

Aluminium-Wellblech 65x27

**Zuschnitte** (Anzahl à Länge)

Kiefernholzleisten 2x2 1 à 60

Kiefernholzleisten 3x4 2 à 110
 2 à 60
 6 à 45

Kiefernholzleisten 3x5 3 à 60

Balsaholzstreifen 1 à 60

Aluminium-Wellblech 6
*Für ein möglichst realistisches Aussehen das Dach aus einzelnen Platten zusammensetzen.*

**benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel**

Lineal

feine Säge

Schleifpapier oder Feile

Weissleim

Baubrett

Frischhaltefolie

Stecknadeln

Gewichte

Holzlasur

evtl. weitere Farben zum Verwittern